0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 )c (GeV/

A/_Tp 0

2

4

6

8

10

12 3−10 ×

d/p

= 13 TeV s pp, in-jet underlying event

ALICE c > 5 GeV/

lead Tp

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 )c (GeV/

A/_Tp

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

d/p

= 5.02 TeV NNs Pb, −p in-jet underlying event

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 )c (GeV/

A/_Tp 0

1

2

3

4

5

6

UE /(d/p)

in-jet

(d/p)

= 13 TeV s pp,

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 )c (GeV/

A/_Tp 0

1

2

3

4

5

6

pp UE /(d/p) pp injet

(d/p)

= 5.02 TeV NNs Pb, −p

ALI-PUB-620785

ALI-PUB-620785