| < 1) η (|_{ch}N

0 2 4 6 8 10 12

Efficiency

0.2 0.4 0.6 0.8 1 = 0.9 TeV s

| < 1) η (|_{ch}N

0 2 4 6 8 10 12

Efficiency

0.2 0.4 0.6 0.8 1 = 2.76 TeV s

| < 1) η (|_{ch}N

0 2 4 6 8 10 12

Efficiency

0.2 0.4 0.6 0.8 1 = 7 TeV s

ALICE simulation

| < 1) η (|_{ch}N

0 2 4 6 8 10 12

Efficiency

0.2 0.4 0.6 0.8 1 = 8 TeV s )OR INEL (MB ) AND NSD (MB ) AND SD (MB