(mm) x displacement

-0.2 0 0.2

rate (Hz)

10

210

310

(mm) y displacement

-0.2 0 0.2

rate (Hz)

10

210

310

410