)c (GeV/ Tp 0 1 2 3 4 5

(GeV/c) locT

0 0.5 1 1.5 2 2.5 p p +

0-5% 20-30% 70-80%

(c)